**МАШИНЫ ДЛЯ НАСТРАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО КОНТУРУ**

**01.08.2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | Краткие технические характеристики | Стоимость, $ |
| JACK JK-T2210-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка.  Рабочее поле **220х100** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм. | **5 850** |
| JACK JK-T2210-F1-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **220х100** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм.  В комплекте с **перекидной** лапкой. | **6 050** |
| SunSure SS-2210-CH-F3 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Рабочее поле **220х100** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм.  В комплекте с **отъезжающей** лапкой с возможностью пришивания детали крест-накрест. | **5 500** |
| JACK JK-T2210-F3-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Качающийся челнок Рабочее поле **220х100** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм.  В комплекте с **отъезжающей** лапкой с возможностью пришивания детали крест-накрест. | **6 400** |
| JACK JK-T2210-MST-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Качающийся челнок.  Поле шитья **220х100** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм.  С приспособлением для пришивания **липучки** "велкро" с блоком для нарезания заданных размеров липучки и ее подачи под прижимную планку. | **11 800** |
| JACK JK-T3020-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Качающийся челнок.  Рабочее поле **300х200** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм. | **8 900** |
| SunSure SS-3020-CH-F4 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Качающийся челнок.  Рабочее поле **300х200** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм.  В комплекте с **отъезжающей** лапкой с возможностью пришивания детали крест-накрест. | **8 600** |
| JACK JK-T3020-F4-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка.  Качающийся челнок.  Рабочее поле **300х200** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм.  В комплекте с **отъезжающей** лапкой с возможностью пришивания детали крест-накрест. | **9 900** |
| JACK JK-T3020-TDB-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка.  Качающийся челнок.  Рабочее поле **300х200** мм. Скорость 2700об/мин. Высота подъема лапки 22 мм.  В комплекте с **устройством для пришивания накладного кармана**. | **10 500** |
| JACK JK-T6040-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Для **тяжелых** материалов. Качающийся челнок двойного объема.  Рабочее поле **600х400** мм. Скорость 2500об/мин. Высота подъема лапки 22 мм. | **11 350** |
| JACK JK-T10040 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка.  Для **тяжелых** материалов. Качающийся челнок двойного объема.  Рабочее поле **1000х400** мм. Скорость 2500об/мин. Высота подъема лапки 22 мм. | **12 400** |
| Машина для пришивания деталей по контуру Baoyu M-105140 с ЛАЗЕРОМ | Автомат челночного стежка программируемой строчки с электронным управлением и устройством для лазерной резки 130W. Для **легких и средних** материалов.  Область шитья **1400 × 990 мм**.  Большой ЖК-дисплей повышает удобство управления. Полноценная операционная система с возможностью загрузки параметров пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, возможность передачи данных по Wi-Fi.  Автоматическая обрезка нити и подъем прижимной лапки.  Увеличенный челнок.  Для пошива рисунков и закрепок, стачивания деталей; притачивания этикеток, эмблем, застежек типа "велкро". Декоративная обработка карманов и нанесение закрепки. | **10 500** |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100А-95STYX-F11АF13 С ЛАЗЕРОМ  C:\Users\User\Desktop\Картинка.jpg | Машина-автомат для настрачивания деталей по контуру. Для **легких, средних и умеренно-тяжелых** материалов.  Машина оснащена серводвигателем, что способствует низкому уровню шума и вибрации. Большой ЖК-дисплей. Полноценная операционная система.  Загрузка шаблонов через USB-накопитель.  Передача данных по Wi-Fi. Возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя, без необходимости перезапуска машины. Интеллектуальное распознавание шаблонов.  Шарико-винтовая передача по оси У.  Увеличенный челнок.  Поле шитья - **1400х950** мм. Высота подъема лапки **17** мм. Скорость шитья **3000** ст/мин.  Для пошива рисунков и закрепок, стачивания деталей; притачивания этикеток, эмблем, застежек типа "велкро". Декоративная обработка карманов и нанесение закрепки. | **11 700** |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100В-95STYX-F11АF13 С ЛАЗЕРОМ  C:\Users\User\Desktop\Картинка.jpg | Машина-автомат для настрачивания деталей по контуру. Для **средних и тяжелых** материалов.  Машина оснащена серводвигателем, что способствует низкому уровню шума и вибрации. Большой ЖК-дисплей. Полноценная операционная система.  Загрузка шаблонов через USB-накопитель.  Передача данных по Wi-Fi. Возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя, без необходимости перезапуска машины. Интеллектуальное распознавание шаблонов.  Шарико-винтовая передача по оси У.  Увеличенный челнок.  Поле шитья - **1400х950** мм. Высота подъема лапки **17** мм. Скорость шитья **3000** ст/мин.  Для пошива рисунков и закрепок, стачивания деталей; притачивания этикеток, эмблем, застежек типа "велкро". Декоративная обработка карманов и нанесение закрепки. | **11 700** |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100А-95SSYX-F11АF13 С ЛАЗЕРОМ  C:\Users\User\Desktop\Картинка.jpg | Машина-автомат для настрачивания деталей по контуру с **двойным винтом**. Для **легких, средних и умеренно-тяжелых** материалов.  Большой ЖК-дисплей. Полноценная операционная система. Загрузка шаблонов через USB-накопитель.  Передача данных по Wi-Fi. Возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя, без необходимости перезапуска машины. Интеллектуальное распознавание шаблонов.  Шарико-винтовая передача по осям Х и У.  Увеличенный челнок.  Поле шитья - **1400х950** мм. Высота подъема лапки **17** мм. Скорость шитья **3000** ст/мин.  Для пошива рисунков и закрепок, стачивания деталей; притачивания этикеток, эмблем, застежек типа "велкро". Декоративная обработка карманов и нанесение закрепки. Подходит для стёжки. | **12 800** |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MX-100A-95STYX-F11AF13 с ЛАЗЕРОМ  C:\Users\User\Desktop\Картинка.jpg | Машина-автомат для настрачивания деталей по контуру с **вращающимся игловодителем**.  Машина оснащена серводвигателем, что способствует низкому уровню шума и вибрации. Большой ЖК-дисплей. Полноценная операционная система. Загрузка шаблонов через USB-накопитель.  Передача данных по Wi-Fi. Возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя, без необходимости перезапуска машины. Интеллектуальное распознавание шаблонов.  Шарико-винтовая передача.  Увеличенный челнок.  Поле шитья - **1400х950** мм. Высота подъема лапки **15** мм. Скорость шитья **2800** ст/мин.  Для пошива рисунков и закрепок, стачивания деталей; притачивания этикеток, эмблем, застежек типа "велкро". Декоративная обработка карманов и нанесение закрепки. Подходит для стёжки. | **16 000** |
| Увеличенный пантограф для машин Jack | Пантограф 1800 мм для моделей Jack MS-100А, Jack MS-100В, Jack MX-100A. Позволяет увеличить размер рабочего поля с 1400 до 1800 мм. | **2 500** |